**Сброс памперса Brother DCP-135C**

На дисплее принтера высвечивается «Чистка» или «Ошибка 46» (в других случаях процедура не работает).

Перед сбросом надо уточнить, что ошибка связана именно с памперсом; для считывания ошибки нужно сделать следующее:

* Отключить от сети (выключив кабель питания из розетки).
* Удерживая кнопку «MENU», включить кабель питания в розетку и дождаться, когда на дисплее появится «Maintenance», - эта надпись появляется всего на пару секунд, и в это время надо отпустить кнопку «MENU»; если проморгали - начинаем сначала, с отключения от сети.
* Нажимаем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 8 на дисплее, затем нажимаем кнопку «ОK».
* Вновь жмем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 2 на дисплее, затем «ОK». После этого на дисплее должна появиться «MACHINE ERROR» или «MACHINE ERROR 00»; если что-то иное - памперс сбрасывать бесполезно.

Переходим к собственно сбросу памперса (точнее - его счетчика).

* Отключить от сети (выключив кабель питания из розетки).
* Удерживая кнопку «MENU», включить кабель питания в розетку и дождаться, когда на дисплее появится «Maintenance», - эта надпись появляется всего на пару секунд, и в это время надо отпустить кнопку «MENU».
* Нажимаем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 8 на дисплее, затем нажимаем кнопку «ОK».
* Вновь жмем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 0, затем «ОK»; на дисплее должно появиться «00:00 XX:XX» (время).
* Затем нажимаем кнопку «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (рядом с кнопкой «START» есть две кнопки выбора печати - «ЦВЕТНОЕ» или «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»), пока не появится надпись «PURGE: xxxxx» (xxxxx - цифры).
* Вновь жмем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 2 на дисплее, затем нажимаем «ОK».
* Нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 7, затем «ОK».
* Нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 8, затем «ОK».
* Нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 3, затем «ОK»; появится надпись «PURGE:00000».
* Далее нажимаем несколько раз кнопку «ЧЕРНО-БЕЛОЕ», пока не появится надпись «FLUSH: xxxxx» (xxxxx - цифры).

Повторяем то же, что делали для надписи «PURGE»:

* нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 2 на дисплее, затем нажимаем кнопку «ОK»;
* нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 7, затем «ОK»;
* нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 8, затем «ОK»;
* нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 3, затем «ОK»; появится надпись «FLUSH:00000».

Отключаем от сети, вытаскивая кабель питания из розетки, вновь включаем; всё должно заработать.