

Инструкция по обновлению базы данных в радар-детекторе Prology iScan-5050.

1. Запустите приложение “Setup.exe”. Программа добавит драйвер радар-детектора в систему и автоматически закроется.
2. Запустите программу “Prology Flasher.exe”. Данное приложение является инструментом, предназначенным для обновления прошивки и базы данных. Программа уведомит о том, что устройство не обнаружено.




1. Подключите Радар детектор к свободному USB разъему ПК посредством USB-miniUSB кабеля. Радар детектор включится. Дождитесь окончания установки драйвера устройства.
2. Если всё сделано корректно, устройство войдет в режим “ОБНОВЛЕНИЕ”, а Prology Flasher обнаружит устройтство.



1. Нажмите на кнопку “База данных”. В открывшемся окне пройдите в папку, в которой находится распакованная программа и выберите файл “SpeedCam 13112014.hdr”. Нажмите “Открыть”.

Примечание: Цифры в названии файла базы данных могут отличаться т.к. они информируют о дате формирования базы.

1. Запустится процесс окно обновления прошивки, который завершится сообщением “УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО”.



1. Закройте программу Prology Flasher и отсоедините устройство от ПК.

Обновление завершено.